**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Главный инженер**

**ООО «Бухарский НПЗ»**

**\_\_\_\_\_\_ Мустафоев Б.Ж.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2021г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Проведение работ по текущему ремонту и обслуживанию**

**радиостанций на БНПЗ.**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

**1.1. Предмет выполнения работ:**

Регулярное обслуживание существующих радиостанций;

**1.2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы**  
Основой для работы являются приложения, содержащие информацию о характере выявленных дефектов и комментарии, выявленные в процессе эксплуатации радиостанций, созданные заказчиком.

**1.3. Цель работы:**

Обеспечение бесперебойной работы радиостанций с использованием единого цифрового и аналогового каналы.

**2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.**

2.1. Обслуживание и ремонт следующих радиостанций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество (шт.) |
| 1 | носимая радиостанция hytera tc-610v | 160 |
| 2 | носимая радиостанция hytera BD505VHF | 81 |
| 3 | носимая радиостанция VERTEX VX-821-DO-5 | 2 |
| 4 | стационарные радиостанция VERTEX VX-2000V | 4 |
| 5 | стационарные радиостанция VERTEX VX-2100DO | 1 |
| 6 | стационарные радиостанция VERTEX STANDART VX-1608 | 2 |
| 7 | стационарные радиостанция hytera MD 785 G | 9 |
| 8 | Мобильная радиостанция VERTEX VX-2000V | 2 |
| 9 | Мобильная радиостанция VERTEX VX-2100DO | 11 |
| 10 | Мобильная радиостанция hytera MD 785 G | 12 |
| 11 | Стационарные радиостанция моторола GM350–шт; | 4 |
| 12 | Pетранслятор Hytera RD985 | 1 |
| 13 | Pетранслятор VERTEX STANDART VX7000 | 1 |
| 14 | Cтационарные радиостанция Hytera MD785G | 10 |
| 15 | Носимая радиостанция Hytera PD705G | 10 |
|  | Итого: | 310 |

Общее количество радиостанций: 310 шт.

2.1. Регулярное техническое обслуживание радиостанций должно выполняться подрядчиком, имеющий практический опыт ремонта и технического обслуживания не менее 3-х лет.

2.2. Подрядчик должен обеспечить нахождение на территории Заказчика своих специалистов для восстановления работоспособности радиостанций после принятия заявки по телефонной связи о неработоспособности радиостанций от ответственного сотрудника Заказчика.

2.3. Лицензия на выполнение работ не требуется.  
 2.4. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями технического задания и других необходимых документов «О порядке выполнения работ сторонними организациями на объектах, принадлежащих БНПЗ».

2.5. Заявка на ремонт производится Заказчиком по электронной почте, телефонной или иной связи в которой указывается наименование работ, которую необходимо произвести.  
 2.6. Ремонт и техническое обслуживание радиостанций производится после принятия заявки в любое время суток.

2.7. Выдача постоянных разрешений на доступ к объектам БНПЗ при выполнении работ (оказании услуг) осуществляется на основании требований доступа к БНПЗ.

**3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.**  
 3.1. Работы по ремонту и техническому обслуживанию радиостанций включают в себя:  
 - диагностирование (выявление неисправностей), устранение дефектов, замена неисправных элементов (узлов), проверка на технологическом и стендовом оборудовании.

**4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.**

4.1. Приемка готовых отремонтированных радиостанций или комплектующего оборудования осуществляется в соответствии с составом объектов Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя. Подписание технического акта проверки после установки радиостанций и проверки качества радиосвязи.

4.2. Ежемесячно подписывается акт проверки работоспособности радиостанций, акта выполненных работ и отсутствия не устраненных замечаний, выявленных при приёмке.  
4.3. Специалисты Подрядчика должны представлять отчёт о проведенной работе за календарный месяц.

**Составили:**

**Главный метролог БНПЗ: Хамроев А.Р.**

**Начальник IT-центра: Фазилов А.А.**

**Начальник участка связи: Барноев Б.Б.**